¿Qué cosas queremos que haga el programa que controla la fuente de leds?

Debe haber dos modalidades:

Control automatizado:

* Encender la fuente.
* Colocar cada uno de los leds en la posición enfrentada a la fuente.
* Setear la corriente del led que está posicionado frente a la lente.
* Apagar la fuente.

Control manual:

* Encender la fuente.
* Setear la posición del motor.
* Mover el motor en un cierto ángulo de rotación.
* Setear la corriente para un led seleccionado.